附件一：

项目参数需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 | 参数 |
| 1 | 手电筒 | 强光变焦手电筒，  配件：柔光罩，拓展衔接环，type-c充电线  颜色: 黑色，重量: 10g，充电模式: 多功能充电，适用环境: 日常携带 露营，最大射程: 500m及以上，连续照明时间: 3，是否防水: 是，是否可调焦: 是，最高亮度(最大光通量): 350流明及以上，使用时间: 300，灯泡及附件种类: LED，运动户外项目: 徒步，长度: 8cm，最大功率: 30W |
| 2 | 电动  螺丝刀 | 电池16V2.0A锂电池，最大夹持能力10mm，最大扭矩38N.m，空转转速：一档0-400r/min，二档0-1500r/min，高档扭力，双重绝缘，加粗齿轮，高效性能。 |
| 3 | 电锤 | 22V,750W多功能电锤，电镐、电锤、电钻，最大钻孔直径28mm安全离合设计，全铜芯电机，精钢加粗齿轮轴承，韧性好耐摩擦，精密合金钢夹头，咬合紧密不掉钻，深度辅助尺，精确调控打孔深度。 |
| 4 | 电动扳手 | 15节电芯9990 OH续航可达3.5小时，电池容量包4.0Ah，最大扭矩880N.m，特点：无刷扳手，扭松自停，自配6个套筒头，钨钢转轴，全铝合金机头，无极调速，正反自由调换。 |
| 5 | 电工维修套装腰包 | 三兜组合工具包，多功能套袋，加厚防刮，防水耐脏，承重力强。 |
| 6 | 电动  爬楼机 | 1200W无刷强劲电机，载重可达300公斤，充电四小时续航,5000级台阶，爬楼速度慢档26阶每分钟，快档37阶每分钟，载物板310\*405mm， |
| 7 | 电锯 | 16寸42V双锂电驱动，功率最高可达9900W，铝合金箱体，切直径50cm只需15秒，链条松紧一键调节，切割直径50cm，自带两幅锯条。 |
| 8 | 万用宝 | 金属头壳，机头前端配备LED照明灯，纯铜无刷电机，6倍调速设计，人体工程学设计，单手轻松操作，空载转速：12000转，重量1.1kg，电池容量：18V2.0A. |
| 9 | 角磨机 | 锂电无刷角磨机，20V6.0A，额定转速9000r/min，主轴螺纹m10，工业级大功率，  产品净重：1.28kg，自带防滑辅助手柄，保险式启动，加大金属防护罩，速度3挡可调。 |
| 10 | 角向工具 | 长度280mm方头四分之一英寸，12V2000ma锂电池，最大扭力35牛米，空转转速300转每分钟，重量0.9kg |
| 11 | 量油尺 | 木柄量油尺，碳钢材质，防静电，防爆，20米碳钢尺带+铜锤。 |
| 12 | 应急包 | 火灾逃生面具、点胶防护手套、多功能口哨、应急逃生绳、灭火毯、防风火柴、防风蜡烛、急救保温毯、保温水壶、迷彩药包、应急手册、紧急联系卡、多功能应急双肩包、安全带、电子体温计 |
| 13 | 卡车用电瓶搭电器 | 支持12V汽油车柴油车，支持24V大货车农用车两用，智能数字显示屏，智能识别电压芯片，十重安全防护，应急照明红蓝交替闪烁，零下44-85极致温度启动，峰值电流6000A。 |
| 14 | 潜水  排污泵 | 扬程13M,额定流量21m³/h，全铜电机，国标法兰，高精度转子，使用温度低效率高使用寿命长，防锈腐，加厚底座，自带吊绳孔。 |
| 15 | 电动液压升降机 | 台面尺寸：2120\*950载重570kg，外形尺寸：2280\*1080\*1520MM,重量：1325kg，护栏1000mm，动力220V1.5kw，内置NOK防爆阀。 |
| 16 | 剪扩  双用钳 | 单管工作原理、最大扩张距离：≥265毫米、最大扩张力：≥20吨、最小扩张力≥2.5吨、刃端最大张距离：≥190毫米、剪切力：≥25吨、挤压力≥4.5吨、牵引距离：≥180毫米、牵引力：≥6吨、剪切圆钢直径：≥24毫米、剪切板材尺寸：≥80 x 10毫米、工作压力：≥700巴、重量≤9公斤、外型尺寸:≤675×210×170毫米、工作温度：-20-+55℃ |